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六安市生态环境局关于六安合耀复合材料有限公司纤维制品加工项目环境影响报告表的批复
六安合耀复合材料有限公司:
你公司《纤维制品加工项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于六安经济技术开发区百胜社区刘庆路与五教路交叉口中国六安智车产业园7＃6厂房，总建筑面积2424.33平方米（含600平方米架空层），项目建成后可形成年产20万米玻璃纤维管、玻璃纤维布、碳纤维管的生产能力。总投资1000万元，其中环保投资80万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、地下水等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经化粪池预处理、生产废水经自建污水处理设施（处理工艺为“混凝+沉淀/气浮+过滤+吸附”，设计处理能力为10t/d）处理后，接入市政污水管网，进入六安经济开发区东城污水处理厂进一步处理。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，并同时满足东城污水处理厂接管限值要求。
3.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。浸布、烘干、固化工序废气经集气罩收集后，通过1套“二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；打磨粉尘经密闭收集，采用1套“水帘柜装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；油漆废气经负压收集，经“水帘+干式过滤棉”工艺预处理后，与烘干废气、印刷废气汇总，一并进入1套“二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA003）排放。
浸布、烘干工序有组织废气臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准，非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值，上述工序其余大气污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值。
油漆工序有组织废气中，非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值；乙酸乙酯、乙酸丁酯执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；异氰酸酯类污染物参照《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）表2挥发性有机物特征污染物项目排放限值执行。
项目厂界无组织废气中，颗粒物、非甲烷总烃、酚类污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准。厂区内无组织排放非甲烷总烃，执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值。
4.强化减震降噪措施。优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放限值。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废活性炭、废漆渣、废包装桶、废过滤棉、废抹布、废润滑油、废油桶、污水处理站污泥、印刷线清洗废液、废网版等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行安全处置；边角料、收集粉尘、不合格品集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对危废暂存间、涂胶区、油漆房、烘干房、印刷房、辅料库、沉淀池、污水处理站、事故池等区域做重点防渗处理，对除重点防渗区外的整个生产车间采取一般防渗。
三、项目污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设运营过程中须严格落实排污许可要求，定期开展环境监测，建立环境管理台账。加强风险防控，落实事故池等风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并定期演练，避免风险事故对周边环境造成不利影响。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。  
六、你公司应按照环境管理要求，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行及各项污染物达标排放。
七、市生态环境保护综合行政执法支队、市开发区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2026年6月22日  
抄送：市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区生态环境分局，六安经济技术开发区管委会，环评单位，设计单位。
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