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六安市生态环境局关于舒城县朱槽沟河防洪治理
工程项目环境影响报告书的批复
舒城县水利局：
你单位《舒城县朱槽沟河防洪治理工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该工程建设地点位于六安市舒城县，涉及棠树乡、干汊河镇、桃溪镇、千人桥镇、城关镇、开发区境内，工程河道治理总长度51.01km，干流治理长度为49.4km，支流治理长度1.61km。工程主要内容包括：堤防加固工程共46.95km，加固内容包括堤身清基、堤身加高培厚、堤脚填塘、截渗墙等；新建护坡护岸37.18km；清淤14.85km，切滩4.82km；拆除重建建筑物93座；新建、改建防汛道路44.9km。工程总投资89622.31万元，其中环保投资903.65万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水及自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、工程部分区域位于干汊河镇新街自来水厂饮用水源二级陆域保护区，应严格控制施工作业带，加强管理与监督，严禁在敏感区内设立取弃土场等临时工程，优化施工管理和施工工艺，采取有效措施减轻工程实施带来的不利环境影响。
三、在项目设计、建设及生态恢复管理过程中须认真落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.严格落实生态保护措施。施工期优化占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界。不得违法违规占用自然保护地、生态保护红线、饮用水源保护区。加强施工管理，做好水土保持、动植物保护等措施。对临时占地，施工结束后及时进行复垦或生态修复。
2.加强地表水保护。施工期对各类废水分类型处置，生活污水依托周边民房化粪池处理；基坑排水、混凝土养护废水、淤泥脱干废水采用中和+沉淀工艺，机械车辆含油废水采用隔油+沉淀工艺，处理后施工废水全部回用于场地洒水、车辆冲洗、砼养护，做到零外排。在省考断面朱槽沟桥上游施工时需向属地生态环境部门报备，并提出水质监测期间解决方案。
3.做好大气污染防治工作。按照《安徽省大气污染防治条例》等的相关要求，落实现场施工扬尘防治的要求，如施工现场应进行封闭管理，设置连续硬质围挡；场区主要通道、进出道路地面进行硬化处理；渣土物料运输盖上篷布，避免沿途漏撒，现场裸露的场地和集中堆放的土方等易产生扬尘的场所应进行遮盖处理；施工现场进行洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。
4.严格落实噪声污染防治措施。尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆，并加强维修和保养，降低运行噪声；运输车辆经过道路沿线的居民点时应减少不必要的鸣笛，限速行驶；合理安排施工时段，原则上夜间不进行施工，在受影响居民点附近的施工段设置移动式声屏障进行降噪。
5.加强环境风险控制和应急体系建设。合理控制施工时间，落实物料运输、使用的防护措施。严格防范油料泄漏等环境风险，制定环境应急预案，做好与地方政府等相关单位应急预案的衔接和联动。
6.规范处置固体废物。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，建筑垃圾、施工弃土、混凝土养护废渣优先综合利用，剩余部分及时清运至规范处置场所，生活垃圾由环卫部门清运。危险废物规范收集、暂存并交有资质单位处置。禁止向朱槽沟河丢弃排放任何固体废物。
四、你单位须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，自行组织竣工环境保护验收，并公开有关信息。
五、环评文件经批准后，如项目的性质、规模或者污染防治及防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本项目的环境影响评价文件。
六、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。
七、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
       2026年7月9日 
抄送：市生态环境综合行政执法支队,舒城县干汊河镇人民政府、舒城县生态环境分局，环评单位、设计单位。
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