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六安市生态环境局关于安徽首矿大昌金属材料有限公司六钢集团装备升级4300mm高性能宽厚板

项目环境影响报告书的批复
安徽首矿大昌金属材料有限公司：
你公司《六钢集团装备升级4300mm高性能宽厚板项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽霍邱经济开发区，在现有厂区及西侧新增394878平方米用地实施，总投资463035.9万元。其中，现有厂区新建1套精炼设施（1套合金熔化炉装置、1座LF炉和1台RH装置）和2台2800mm单流板坯连铸机，西侧新增用地建设4300mm宽厚板车间，主要包括3座蓄热式步进梁加热炉、1条4300mm宽厚板轧线、2条剪切线、2条热处理线，同步配套建设相关公辅设施。项目建成后，可形成年产200万吨宽厚板生产能力，钢材使用量和产能根据市场情况和产品效益情况从你公司原有产品中调配，不增加炼钢产能。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，合理组织施工。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污管网。净环冷却系统排污水排入浊环冷却系统梯级利用；浊环冷却系统排污水经“旋流沉淀池+承压一体化+高速过滤器”处理后优先回用，未能利用部分与纯余热发电设施定期排污水排入厂区现有工业废水处理站处理后全厂回用，不外排，本项目不得设置废水总排放口。
3.落实大气污染防治措施和要求。合金熔化炉加料、熔炼等废气采用移动集气罩捕集，LF炉烟气采用一次排烟+密闭罩的方式捕集，RH装置烟气采用排烟罩方式捕集，中间罐烘烤、浇注、火焰切割等废气采用集气罩捕集，上述废气收集后经高效袋式除尘器处理达标后通过1根排气筒（P001）排放；3台加热炉以净化后的高炉煤气为燃料，采用低氮燃烧技术，各自经“钙基干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝”处理达标后通过排气筒（P002-P004）排放；2台热处理炉以净化后的焦炉、高炉混合煤气为燃料，采用低氮燃烧技术，各自经“钙基干法脱硫+布袋除尘器+SCR脱硝”处理达标后通过排气筒（P005-P006）排放；粗轧、精轧废气各自经集气罩收集后通过塑烧板除尘器处理达标后通过1根排气筒（P007-P008）排放。
项目运营期，精炼、连铸工序颗粒物排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）特别排放限值；轧钢工序加热炉、热处理炉颗粒物、二氧化硫和氮氧化物执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）超低排放指标限值，其余生产设施执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）特别排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的限值；厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值、氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准的相关限值。
4.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。钢渣依托已建60万吨/年钢渣粉资源综合利用项目处理；氧化铁皮、除尘灰返烧结工序再利用；废钢返炼钢工序再利用；废石墨电极、废耐火材料、废旧布袋等外委处置；废脱硝催化剂直接由资质单位装车清运处置，不在厂内暂存；废润滑油、废矿物油、废油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定分类分区规范暂存于现有危废暂存间，定期交由资质单位进行安全处置。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.按照分区防渗原则，防止污染土壤和地下水环境。对丙烷气站、煤气混合站、废水管道的沟底和沟壁、浊环水池、旋流井、沉淀池、泥浆处理站浓缩池、事故应急池（兼作初期雨水池）等区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，其他区域进行一般防渗。
7.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险事故防范措施，厚板工程区域规范新建1座事故应急池（兼作初期雨水池），杜绝事故性废水排入外环境。进一步完善环境管理制度，及时修编突发环境事件应急预案并定期演练。
三、该项目建成后，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放总量从你公司现有项目排放量中调剂，不新增主要污染物排放总量指标。项目建成后全厂主要污染物排放量不突破现有总量控制指标。
四、你公司污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前完成排污许可手续，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
五、你公司应按照环境管理要求，严格落实排污许可证制度，定期开展环境监测，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
七、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局 
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