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六安市生态环境局关于舒城县康源牧丰生猪养殖有限公司生猪养殖改建项目环境影响报告书的批复
舒城县康源牧丰生猪养殖有限公司：
你公司《舒城县康源牧丰生猪养殖有限公司生猪养殖改建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于舒城县棠树乡桂花村，占地面积约48330.76m2，在原厂房基础上进行改建，项目改建完成后，年存栏生猪11000头，出栏生猪21560头。项目总投资2800万元，其中环保投资总额为350万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。运营期初期雨水经收集进入初期雨水收集池后排入污水处理站处理；生活污水经化粪池后与猪尿、猪粪滤液、猪舍冲洗废水、除臭水帘废水经收集排入场区污水处理设施，经“格栅+沉砂集水池+固液分离+水解酸化池+黑膜沼气池+沼液贮存池”处理达标后采用管道运输至沼液消纳地进行农田施肥，不外排。本项目不得设置废水排放口。
严格落实本项目配套的消纳土地，确保配套土地面积达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）规定，合理利用养殖液态废弃物，积极防治面源污染。
3.加强猪舍封闭管理，严控恶臭废气无组织排放。通过科学设计日粮，提高饲料利用率；采用干清粪工艺，猪粪日产日清，及时消毒；夏季采用水帘降温同时采用自然与强制相结合方式通风；猪舍配套建设除臭水帘，采用猪舍东侧引风进入猪舍，西侧出风口配套除臭水循环系统，并进行钢结构密闭处理，通过除臭水帘进行除臭处理，定期添加除臭剂对猪舍产生的恶臭气体进行处理；必要时对猪舍内喷洒除臭剂；猪舍周边加强绿化等防护措施，减少恶臭气体逸散和无组织排放；堆肥间采用钢结构大棚全密闭，车间内恶臭气体经负压收集采用生物除臭塔（TA001）处理后通过排气筒（DA001）排放；污水处理设施产臭构筑物密封加盖，恶臭气体密闭收集后后由生物除臭塔（TA001）处理后通过排气筒（DA001）排放；黑膜沼气池整体覆1.5mm厚HDPE膜封闭，并喷洒除臭剂；废水厌氧发酵过程中产生的沼气经脱水脱硫处理后采用火炬燃烧。
项目运营期臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB15896-2001）表7中限值要求；恶臭污染物NH3、H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准及表2中限值要求；颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定。
4.厂区外围四周设置种植区，利用距离衰减和绿化带的隔声，减少项目在运营时噪声对周围环境的影响，确保各场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
5.按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设危废暂存场所，医疗垃圾规范暂存于危废暂存间，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置；沼渣与猪粪一同暂存于堆粪间内，作为有机肥生产原料外售综合利用；病死猪暂存于冷库中冷冻，而后再运送至六安百奥迈斯生物科技有限公司进行无害化处置；废脱硫剂收集后由厂家回收处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理。
6.按照分区防渗原则认真做好地下水污染防治措施，对冷库、堆粪间、猪舍、污水处理站、危废暂存间、污水管线、事故应急池等区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层；发电机房、药房、仓库进行一般防渗处理；门卫、消毒房和厂区道路进行简单防渗。项目区内设置监测井定期对地下水水质进行跟踪监测。
7.本项目以厂界设置200m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑，你公司应积极配合有关部门做好规划控制工作。
三、工程建设应严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，及时开展排污许可登记并自行开展竣工环境保护验收，及时公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司应按照环境管理要求，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
  六安市生态环境局
                              2026年7月10日  
抄送：市生态环境综合行政执法支队，舒城县棠树乡人民政府、舒城县自然资源和规划局、舒城县农业农村局、舒城县生态环境分局，设计单位、环评单位。
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