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六安市生态环境局关于舒城县中小河流综合
治理一期工程一标（南港河及支流）
环境影响报告书的批复
安徽龙舒水务投资有限公司：
你公司《舒城县中小河流综合治理一期工程一标（南港河及支流）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该工程建设地点位于六安市舒城县南港镇和百神庙镇，本项目河道治理长度约24km，其中干流治理范围为上游东衖河金家大庄至白马垱入杭埠河河口处，长度约18km，支流治理范围为西衖河上游华溪涧至支流交汇口处，长度约6km。主要建设内容包括：堤防加固工程约5.36km；护岸工程约17.97km；新建及提标防汛道路22.11km；清淤及河床整治的治理长度约8.50km；拆除重建余家畈附近蓄水堰1座，加固修复弯河附近双拱堰1座，新建朱家大院蓄水堰、双丫杈树蓄水堰和祝家老庄蓄水堰；加固修复祝家庄穿堤涵、张庄穿堤涵和龙潭堰排水闸；拆除重建顺拐穿堤涵、四合穿堤涵、虾垱穿堤涵和虾垱排水闸；新建应急抗旱提水泵站5座，原址加固修复或拆除重建4座；拆除重建何家老屋桥；对公义村3.50m宽现状道路进行提标改造、加宽道路，长度约2.10km。工程总投资26917.18万元，其中环保投资354.04万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水及自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、工程部分影响范围涉及舒城县水源涵养生态保护红线、安徽舒城仙女寨省级森林自然公园，应严格控制施工作业带，加强管理与监督，禁止在敏感区内设立、施工营地、取弃土场等临时工程，优化施工管理和施工工艺，采取有效措施减轻工程实施带来的不利环境影响。
三、在项目设计、建设及生态恢复管理过程中须认真落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.严格落实生态保护措施。施工期优化占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界。不得违法违规占用自然保护地、生态保护红线和永久基本农田。加强施工管理，做好水土保持、动植物保护等措施。对临时占地，要及时进行复垦或生态修复。
2.加强地表水保护。施工期对各类废水分类型处置，生活污水依托周边民房化粪池处理；基坑排水、混凝土养护废水、临时堆土场排水采用中和+沉淀工艺，机械车辆含油废水采用隔油+沉淀工艺，处理后施工废水全部回用于场地洒水、车辆冲洗、砼养护，做到零外排。
3.做好大气污染防治工作。按照《安徽省大气污染防治条例》等的相关要求，落实现场施工扬尘防治的要求，如施工现场应进行封闭管理，设置连续硬质围挡；场区主要通道、进出道路地面进行硬化处理；渣土物料运输盖上篷布，避免沿途漏撒，现场裸露的场地和集中堆放的土方等易产生扬尘的场所应进行遮盖处理；施工现场进行洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。
4.严格落实噪声污染防治措施。尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆，并加强维修和保养，降低运行噪声；运输车辆经过道路沿线居民点时，应减少不必要的鸣笛，限速行驶；合理安排施工时段，原则上夜间不进行施工，在受影响居民点附近的施工段设置移动式声屏障进行降噪。
5.加强环境风险控制和应急体系建设。合理控制施工时间，落实物料运输、使用的防护措施。严格防范油料泄漏等环境风险，制定环境应急预案，做好与地方政府等相关单位应急预案的衔接和联动。
6.规范处置固体废物。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，建筑垃圾、施工弃土、混凝土养护废渣优先综合利用，剩余部分及时清运至规范处置场所，生活垃圾由环卫部门清运。危险废物规范收集、暂存并交有资质单位处置。禁止向南港河丢弃排放任何固体废物。
四、你公司须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，自行组织竣工环境保护验收，并公开有关信息。
五、环评文件经批准后，如项目的性质、规模或者污染防治及防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本项目的环境影响评价文件。
六、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。
七、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
       2026年8月5日 
抄送：六安市自然资源局、市林业局，市生态环境综合行政执法支队,舒城县南港镇人民政府、舒城县百神庙镇人民政府、舒城县水利局、舒城县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2026年08月05日印发
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