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六安市生态环境局关于安徽智强精密技术有限公司年产1500万套金属冲压件及800万套
金属压铸件项目环境影响报告书的批复
安徽智强精密技术有限公司：
你公司《安徽智强精密技术有限公司年产1500万套金属冲压件及800万套金属压铸件项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安市舒城经济开发区杭埠园区玉兰大道与石兰路交叉口东南角，租赁安徽飞米新能源科技有限公司1#、5#、8#厂房，租赁总建筑面积60989.76m2，购置冲床、压铸机、CNC加工设备、打磨机、打磨台、喷砂机、前处理线、阳极氧化线、T处理线、化成线、镭雕破氧设备、组装线等生产设备及办公设施，配套建设给排水、变配电等公辅工程，主要产品为笔记本电脑外壳，项目建成后将形成年产1500万套金属冲压件及800万套金属压铸件的生产规模。项目总投资10500万元，其中环保投资4330万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告书》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流、分质处理要求，规范建设雨污水收集设施。项目自建污水处理系统（分类收集－分质预处理－综合处理），处理能力为1200t/d。酸性废水、碱性废水经收集后采用pH调节+混凝+絮凝+沉淀+中和工艺预处理，含磷废水经收集后采用化学反应+混凝+絮凝+沉淀预处理；含氨废水经收集后采用pH调节+袋式过滤+吹脱+喷淋吸收+反应等工艺预处理；含镍废水在车间进行收集并采用pH调节+袋式过滤+蒸发+破络+混凝+絮凝+沉淀+多介质过滤+RO反渗透工艺预处理，镍经预处理达标后经车间排放口（DW002）排入综合废水处理系统处理；含氟废水经收集后采用混凝+絮凝+沉淀预处理；有机废水经收集后采用发应+混凝+絮凝+气浮+反应+芬顿+还原+混凝脱色+絮凝+沉淀等工艺预处理。上述废水经预处理后进入综合废水处理系统（混凝+絮凝+沉淀+厌氧+缺氧+好氧+混凝+絮凝+pH调节）处理后通过总排放口（DW001）外排，项目生活污水、纯水制备浓水、锅炉排水经预处理后通过DW001排放。外排废水接入污水管网排入杭埠镇污水处理厂（二期）进一步处理。你公司须规范建设车间排放口和总排放口，其中车间排放口安装流量、总镍自动监测装置，总排放口安装流量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷、总镍自动监测装置，并与生态环境部门联网。
项目车间排放口总镍、总排放口氟化物执行安徽省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）表1中直接排放限值，总排放口斑马鱼卵急性毒性达到安徽省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）表3中斑马鱼卵急性毒性排放水平参考值，总排放口其他指标执行舒城县杭埠镇污水处理厂（二期）接管标准（其中未规定的其他指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准）。
3.规范建设废气收集措施，严格控制无组织排放。压铸废气经移动式集气罩收集采用“过滤网+多级静电过滤+精密过滤+活性炭吸附”处理后通过排气筒（DA001）排放；CNC加工及NC精加工油雾采用设备自带油雾净化器分别处理后排放；喷砂粉尘经密闭收集采用“布袋除尘器”处理后通过排气筒（DA003）排放；前处理线、T处理线、化成线、阳极氧化线均采用三面围挡+两面操作进出口的半包围结构，2条前处理线中脱脂槽及中和除灰槽产生的酸雾废气经顶吸及侧吸系统收集，采用一套“三级碱喷淋塔”处理后通过排气筒（DA002）排放；T处理线酸性废气经顶吸及侧吸系统收集，采用一套“三级碱喷淋塔”处理后通过排气筒（DA004）排放；阳极氧化线中酸性废气采用顶吸及侧吸系统收集，分别采用4套“三级碱喷淋塔”处理后，每2套共用1根排气筒（DA005、DA006）排放；镭雕破氧粉尘经集气罩收集采用“布袋除尘器”处理后通过排气筒（DA007）排放；高光有机废气经负压收集采用“二级水喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后通过排气筒（DA008）排放；燃气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气通过排气筒（DA009）排放；自建污水处理站综合废水处理系统厌氧池、缺氧池、污泥池加盖封闭，恶臭气体经负压收集采用“生物除臭装置”处理后通过排气筒（DA010）排放。
项目运营期燃气蒸汽锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中重点地区燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求，其中氮氧化物执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2020〕2号）中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3要求；颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求；非甲烷总烃有组织排放参照执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表1中其他电子工业标准限值要求，硫酸雾、硝酸雾（以氮氧化物计）有组织排放参照执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中排放限值以及表6中基准排气量要求。厂界颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、硝酸雾（以氮氧化物计）无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放参照执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表3中排放限值要求。自建污水处理站NH3、H2S、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有关限值。
4.强化减震降噪措施。合理布局、优先选用低噪声的设备，同时根据设备产生的噪声特性及操作特点，对设备采取加装基础减震、安装消声器、采用柔性连接，以及厂房墙体隔声、加强设备维护确保设备处于良好的运转状态等降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放标准。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废切削液、废液压导轨油、废冲压油、废拉伸油、废抗磨液压油、废润滑脂、前处理线废槽渣、T处理线废槽渣、化成线废槽渣、阳极氧化线废槽渣、废活性炭、废水袋式过滤器废滤袋、废RO膜组件、废水处理废滤芯、废标准试剂、污泥、废机油及废油桶、废含油抹布手套、废油、危险废包装等危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危废库，定期交有危废资质单位进行安全处置；一般工业固废集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。设置应急事故池，保证事故状态下，雨、污水可自流至应急事故池，杜绝事故性废水排入外环境。
7.按照分区防渗原则，对生产车间前处理线区域、T处理线区域、化成线区域、阳极氧化线区域、含镍废水车间处理区、自建污水处理站、应急事故池、危化库、危废库等区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层，除重点防渗区外的生产车间其他区域进行一般防渗处理，其他区域简单防渗。
三、项目废水主要排放口主要污染物排放总量不超过核算指标。化学需氧量为18.522吨/年（接管排放量49.641吨/年），氨氮为0.926吨/年（接管排放量0.166吨/年），总磷0.139吨/年（接管排放量0.128吨/年）。落实总磷替代措施，化学需氧量、氨氮总量指标按有关规定通过排污权交易取得。
四、项目污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
五、建设运营过程中须严格落实排污许可要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告并按期上传。
六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。  
七、你公司应按照环境管理要求，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
八、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2026年8月5日  
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，舒城县生态环境分局，安徽舒城经济开发区管委会，环评单位、设计单位。
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