
六环评〔2026〕57号
六安市生态环境局关于安徽胎匠新材料科技有限公司新型轮胎免补材料项目环境影响报告表的批复
安徽胎匠新材料科技有限公司:
你公司《新型轮胎免补材料项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于安徽省六安市叶集区家居智造产业园（一期）15#厂房102室，租赁厂房面积2000m2，车间内布设6条生产线，并配套环保措施，全部建成投产后可实现年产3000吨新型轮胎免补材料。总投资5000万元，其中环保投资24万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。设备清洗水经沉淀后回用于生产补水，不外排；生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入叶集经济开发区污水处理厂处理后达标排放。项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准并满足叶集经济开发区污水处理厂接管要求限值。
3.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。项目混料搅拌、灌装过程产生的有机废气采用负压收集，经废气处理设施“二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放；投料过程采用管道自动吸料方式，配套设置小型移动式集气手臂收集处理。
项目运营期产生的非甲烷总烃（NMHC）执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）表1特别排放限值要求；厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，厂区内无组织排放的VOCs执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）表3限值要求。
4.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放限值。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废包装材料、废石子集中收集后外售综合利用，除尘器收集粉尘回用于生产；废活性炭、沉渣、废润滑油及废润滑油桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行安全处置；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对危废暂存间、聚乙烯醇溶液存储区等区域做重点防渗处理，其它区域采取一般防渗处理并设置等效防渗结构层。
三、项目污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设运营过程中须严格落实排污许可要求，建立环境管理台账。加强风险防控，落实风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并定期演练，避免风险事故对周边环境造成不利影响。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。  
六、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行及各项污染物达标排放。
七、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
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抄送：市生态环境综合行政执法支队，叶集区生态环境分局，安徽叶集经济开发区管理委员会，环评单位，设计单位。
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