关于中广核舒城县舒安200MW光伏项目、启安200MW光伏项目220kV送出线路工程
环境影响报告表的批复

中广核新能源（舒城）有限公司：
你公司报来的《中广核舒城县舒安200MW光伏项目、启安200MW光伏项目220kV送出线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：
一、总体意见和项目内容
根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：
自拟建舒安光伏升压站220kV构架起，至220kV石岗变220kV构架止。新建送出线路全长约24.6km，其中单回路角钢塔段23.2km、单回路钢管杆段0.7km、单回路电缆段0.7km。本项目导线采用2×JL3/G1A-400/35钢芯高导电率铝绞线。
二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：
（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。
（二）线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所时，对地距离要保证环境中工频电场强度小于10kV/m。
（三）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。强化施工期环境管理，严格控制施工作业范围，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。
（四）线路一档跨越杭埠河百神庙镇林波村河流型饮用水水源二级保护区，严禁在水源地二级保护区内布设塔基及设置临时工程，优化跨越段导线架设高度，严格控制施工活动范围，禁止施工弃土、弃渣、施工废水进入水源地保护区，防范施工及运营期对水源地水质造成不利影响。施工运输尽量利用现有机耕道路，严禁在保护区内新修施工便道，专项落实环境风险与现场管控，施工点位设置水源保护区警示标识，落实施工期环境监理，对施工人员开展水源保护专项交底培训。
（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。
三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至舒城县生态环境分局，并接受其监督。舒城县生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。
五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。
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