
六环评〔2026〕62号

六安市生态环境局关于六安市亦辰再生资源有限公司六安市叶集区亦辰再生资源新能源项目
环境影响报告表的批复
六安市叶集区亦辰再生资源有限公司：
你公司《六安市叶集区亦辰再生资源新能源项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽省六安市叶集区纬三路（银杏路）与经六路（金桂路）交口六安市汇科木业有限公司院内，占地约3030m2，总建筑面积3030m2，总投资500万元，租用已建成1栋厂房等辅助设施，建设1条生物质致密成型燃料生产线，项目建成后可形成年产生物质致密成型燃料38000吨的生产能力。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.规范建设雨污水收集管网。按照“雨污分流、分质处理”原则，规范建设废水收集、排水管网。生活污水经预处理后接入叶集经济开发区污水处理厂进一步处理。
3.强化工艺废气收集与处理。上料、撕碎-筛分、造粒、打包废气均由集气罩收集，粉碎机密闭并自带集气管道，上述废气经收集后通过1套袋式除尘器处理后通过排气筒（DA001）排放。
项目运营期有组织废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值。
4.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保所有厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。除尘器收集的粉尘、筛分杂质等一般工业固体废物经收集后暂存于一般固废暂存间并进行综合利用；废油桶、废机油等危险废物分类收集在危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位进行安全处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施。按照分区防渗原则，对危废库、辅料库等区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，对其他区域等进行一般防渗处理。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管。  
六安市生态环境局  
2026年8月21日   
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管理委员会、叶集区生态环境分局，环评单位，设计单位。
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