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六安市生态环境局关于六安市叶集区星火生物能源科技有限公司年产1万吨生物质成型颗粒项目
环境影响报告表的批复
六安市叶集区星火生物能源科技有限公司:
你公司《年产1万吨生物质成型颗粒项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于六安市叶集经济开发区纬三路六安市叶集区中信至信家具有限公司3#厂房内，总建筑面积2967平方米，购置破碎机、粉碎机、除杂设备、滚筒筛、颗粒机等设备，项目建成后可形成年产1万吨生物质成型颗粒的生产能力。总投资500万元，其中环保投资75万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经厂区化粪池预处理，接入市政污水管网，进入叶集经济开发区污水处理厂进一步处理。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，并同时满足叶集经济开发区污水处理厂接管限值要求。
3.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。项目破碎、粉碎、除杂、筛分、上料、造粒等工序产生的粉尘须采用集气罩收集。上料（秸秆、不合格品）、破粉、除杂和前段落料废气采用1套“旋风+脉冲式布袋除尘器”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；上料（锯末、稻壳）、筛分、造粒和后段落料废气采用1套“脉冲式布袋除尘器”处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。你公司应加强无组织排放管控，原料装卸、堆存、输送等环节须采取封闭、围挡、洒水抑尘等措施，减少粉尘逸散。
颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控限值要求。
4.强化减震降噪措施。优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放限值。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废润滑油、润滑油桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行安全处置；不合格物料、不合格产品收集后回用于生产，废包装材料定期外售综合利用；除杂杂质、除尘器收集的粉尘与生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管。
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