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六安市生态环境局关于六安市叶集区凡盛新材料

有限公司年产6000吨塑料颗粒项目
生态环境影响报告表的批复
六安市叶集区凡盛新材料有限公司：
你公司《六安市叶集区凡盛新材料有限公司年产6000吨塑料颗粒项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽省六安市叶集区叶集经济开发区中至信大道（安徽佳成工艺品有限公司内），占地约1500m2，总建筑面积1500m2，总投资1600万元，租赁厂房面积1500m2，建设6条塑料挤出线，年产6000吨塑料颗粒。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻施工对生态环境的不利影响。
2.按照雨污分流原则规范建设雨污水收集管网。生活污水经预处理后接入叶集经济开发区污水处理厂进一步处理。
3.强化工艺废气收集与处理。破碎粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过排气筒（DA001）排放，熔融、挤出废气采用集气罩收集，经气旋喷淋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置进行处理后通过排气筒（DA002）排放。
项目运营期有组织废气颗粒物、苯乙烯、甲苯、乙苯及1，3-丁二烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1挥发性有机物基本污染物项目及表2挥发性有机物特征污染物项目排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的恶臭污染物相关标准值。厂界无组织废气非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的恶臭污染物厂界标准值。厂区内无组织废气非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）厂区内VOCs无组织排放限值。
4.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保所有厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废过滤网、不合格品、收集的粉尘等一般工业固体废物经收集后暂存于一般固废暂存间并进行综合利用；废机油、废机油桶、废活性炭、收集的油烟尘、喷淋塔废液、冷却废水等危险废物分类收集在危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位进行安全处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施。按照分区防渗原则，对危废库等区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，对其他区域等进行一般防渗处理。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批生态环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管。  
六安市生态环境局  
2026年8月31日   
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管理委员会、叶集区生态环境分局，环评单位，设计单位。
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