关于安徽应流航源动力科技有限公司X射线探伤检测系统项目环境影响报告表的批复

安徽应流航源动力科技有限公司：

你公司报送的《安徽应流航源动力科技有限公司X射线探伤检测系统项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，该项目内容符合辐射实践正当性原则，在落实《报告表》中提出的各项污染防治和辐射防护措施后，对周边环境、公众和辐射工作人员的环境影响满足国家规定的相关标准限值要求，从环境保护角度考虑，我局同意你单位该项目建设。项目地点位于安徽省六安市霍山县衡山镇潜台南路19号安徽应流航源动力科技有限公司单晶定向叶片后处理工部车间（一）北侧X光检测间内，项目内容：拟将X光检测间现有RT检测室改建为2间X射线探伤室（中间共墙），新增2台X射线探伤检测系统（TITAN Neo 450型工业X射线探伤机最大管电压450kV，最大管电流45mA，最大输出功率4.5kW）及配套配备相关环保设施，主要用于对公司生产的结构件和叶片进行无损探伤检测服务。洗片室和评片室依托现有。X射线探伤机属于II类射线装置，设备详细技术参数见《报告表》。

二、在工程设计、建设和运行过程中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》( GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。

（二）施工期应重点关注辐射污染防治措施，确保探伤室满足辐射防护要求，探伤室要合理布局，设备安装使用满足防护要求。

（三）定期检查辐射工作场所门机联锁装置、信号指示灯和声音提示装置、急停按钮、电离辐射警告标志、机械通风装置、辐射探测报警装置、监控系统等安全装置，确保正常工作。

（四）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行，进一步完善辐射安全防护与环保管理机构。
（五）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带个人剂量报警仪和个人剂量计。

（六）应认真履行监测计划，每年委托有资质的单位对检测场所周围的辐射环境水平开展1-2次检测；根据工作需要配置适量辐射巡测仪，按照《核技术利用单位自行监测技术规范》(DB34/T4571-2023)开展自测。出现监测数据异常或超标时应立即停止辐射工作，待整改完毕，复测达标后方可继续工作。

（七）严格落实《报告表》中提出的各项辐射风险防范措施，制定辐射事故应急预案并及时修订，定期对应急预案进行演练。

（八）项目射线装置启用前要按规定程序及时向我局重新申请办理辐射安全许可证，并在许可范围内开展辐射工作。项目投运前，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，自行开展项目竣工环境保护验收，验收合格后正式投入使用。每年1月31日前按要求提交上一年度辐射安全与防护评估报告。

三、你单位在收到本批复后的20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送六安市霍山县生态环境分局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局
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