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六安市生态环境局关于安徽万贤科技有限公司安徽万贤年产4万吨PC钢棒线项目生态
环境
影响报告表的批复
安徽万贤科技有限公司:
你公司《安徽万贤年产4万吨PC钢棒线项目生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于六安市裕安区高新区创新路与鲜花岭路交叉口向南300米，租赁安徽蔚蓝机床制造有限公司空置厂房3300平方米，主要建设2条生产线，购置放线机、理线笼、剥壳机、刻痕拉丝机、矫直机、牵引机以及淬火和回火相关热处理设备等，项目建成后可实现年产PC钢棒线4万吨的生产能力。项目总投资11000万元，其中环保投资145万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、地下水等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。生活污水、冷却循环系统更换废水经预处理后，一并接管进入六安三峡水务有限公司城南污水处理厂集中处理。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，并同时满足六安三峡水务有限公司城南污水处理厂接管限值要求。
3.采取强化设备密闭性等管控措施，最大限度降低无组织废气排放。除锈、冷拔、清刷生产工序均在密闭设备内作业，生产废气经密闭设备实现阻隔、沉降，减少废气向外环境逸散。
项目无组织排放颗粒物车间外参考执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4中无组织排放浓度限值及修改的中要求；厂界处参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。
4.强化减震降噪措施。优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放限值。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废液压油、废润滑油、废油桶、废含油抹布、手套等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行安全处置；废金属氧化皮、废拉丝粉、淬火渣、回火渣、废边角料和不合格产品等一般工业固体废物，集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.按照《报告表》防渗级别，严格落实分区防渗措施。对危废暂存间、润滑油仓库等区域做重点防渗处理，对一般工业固废间、生产区域做一般防渗处理，除上述区域外的其他生产区域进行简单防渗处理。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管。
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