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六安市生态环境局关于六安市盛鑫纺织有限公司面料纺织加工项目生态环境影响报告表的批复
六安市盛鑫纺织有限公司:
你公司《面料纺织加工项目生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于叶集区绿色板材产业园水杉路以东、永和路以北，租赁安徽盛创智造装配式建筑科技研发有限公司3栋标准化厂房和1栋办公楼，主要建设600台喷水织机、2台加弹机、2套整浆并设备及配套公辅设备，项目建成后可实现年产9000万米化纤织布的生产规模。项目总投资6000万元，其中环保投资57.1万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经预处理后，接入市政污水管网排入叶集区污水处理厂进一步处理，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，并同时满足叶集区污水处理厂接管限值要求。喷水织造废水进行专用管道收集，接入六安市叶集区嘉盛纺织产业园有限公司污水处理厂（一期）处理，其尾水再经管道全部回用于喷水织造。你公司不得新建工艺废水排放口。
3.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。加弹废气和整浆并废气经集气罩收集后，经1套“静电除油器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
项目有组织废气非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值。
项目厂界无组织废气中，颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值。
4.强化减震降噪措施。优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放限值。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废过滤棉、废活性炭、加弹油剂空桶、静电除油器收集的废油、废润滑油及空桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；废丝、不合格产品、各类废包装材料等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；整浆并浆料空桶交由供应商带回再利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施。对危险废物暂存间、喷水织造废水收集沟做重点防渗处理，对除重点防渗区外的生产区域采取一般防渗。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管。
六安市生态环境局
2026年8月28日
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，六安市叶集区生态环境分局，安徽六安叶集经济开发区管委会，环评单位，设计单位。
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