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六安市生态环境局关于安徽康泰玻业科技有限公司工业炉窑清洁能源替代项目生态环境

影响报告表的批复
安徽康泰玻业科技有限公司:
你公司《工业炉窑清洁能源替代项目生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于安徽省六安市经济技术开发区许继慎路安徽康泰玻业科技有限公司厂区内，拟拆除厂区现有的2条煤制气玻璃炉窑及配料熔制系统，改为2条天然气玻璃炉窑以及配料熔制系统，属清洁能源替代项目。对厂区现有的天然气管网进行改造，新建1.5kmDN300聚乙烯（PE）管天然气管网，改造后产能不发生变化，年产8万吨高档玻璃器皿。总投资8166.24万元，其中环保投资8166.24万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻施工对环境的不利影响。
2.项目按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。本次技改项目不新增废水排放，生活污水经预处理后，接管进入六安经济开发区东城污水处理厂集中处理。项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，并同时满足六安经济开发区东城污水处理厂接管限值要求。
3.强化设备密闭性，最大限度削减无组织排放。以天然气炉窑替代煤制气炉窑，炉窑废气依托现有污染治理设施开展处理；其中3#窑炉废气经“SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘”工艺处理后，通过35m高排气筒（DA009）排放；4#窑炉废气经“SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘”工艺处理后，通过65m高排气筒（DA010）排放。
项目有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295‑2022）表1规定的大气污染物排放限值，基准排气量执行该标准表2限值要求；氟化物、氯化氢、铅及其化合物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453‑2022）相应限值；颗粒物、氨无组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295‑2022）表3企业无组织排放浓度限值。
4.强化减震降噪措施。优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放限值。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废含油手套和抹布、废润滑油、废润滑油油桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于现有的危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；废包装袋、除尘灰、脱硫灰渣等一般工业固体废物，集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.按照《报告表》防渗级别，严格落实分区防渗措施。危废暂存间、氨水罐区做重点防渗处理，对除重点防渗区外的其他区域外的厂区的其他区域采取一般防渗处理。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前重新申请排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、项目技改后，主要排放口主要污染物排放量分别为二氧化硫21.16吨/年，氮氧化物54.58吨/年，颗粒物2.1吨/年，总量来源于本项目技改削减量。

五、你公司应按照环境管理要求，严格执行排污许可证规定，自行开展环境监测，编制执行报告并及时上传。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
七、市生态环境保护综合行政执法支队、市开发区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2026年9月3日  
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区生态环境分局，六安经济技术开发区管委会，环评单位，设计单位。
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