
六环评〔2026〕72号

六安市生态环境局关于安徽精五新材料科技有限公司年产100万件新能源电动车零部件及汽车零

部件项目生态环境影响报告书的批复
安徽精五新材料科技有限公司：
你公司《年产100万件新能源电动车零部件及汽车零部件项目生态环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安市金寨经济开发区大兴寺路东侧，占地面积约30亩，新建1栋综合楼和2栋生产厂房，布置1条机加工生产线、2条注塑生产线、1条电泳磷化生产线、3条喷漆生产线、3条喷粉生产线、1条喷胶生产线和2条阳极氧化生产线。项目建成后，可年产100万件新能源电动车及汽车零部件。项目总投资20000万元，其中环保投资540万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气、地表水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告书》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流、分质处理要求，规范建设雨污水收集设施。阳极氧化线废水采取“分类收集、分质预处理”措施，其中含油废水采取“气浮除油+化学反应+综合沉淀”预处理措施，含镍废水采取“芬顿反应+化学沉淀法”预处理措施，阳极氧化废水采用“分质预处理+精滤+超滤+反渗透处理+蒸发结晶”处理工艺，设计处理能力50t/d，阳极氧化线废水经处理后全部回用于阳极氧化线，不外排。其他生产废水（电泳磷化线废水、水旋装置废水和三级碱液喷淋废水）按照“分质处理”原则，其中高COD废水先收集进入“高COD废水调节池+隔油池”预处理；酸碱废水先收集进入“pH调节池”预处理；含磷废水先收集进入“化学沉淀池”预处理；含漆废水先收集进入“芬顿氧化”装置预处理;上述各股废水经预处理后进入综合污水处理单元，最终通过总排放口（DW001）外排。综合污水处理单元设计处理能力为50t/d。处理工艺为“调节+气浮+混凝沉淀+水解酸化+A/O生化+沉淀”。生活污水经预处理后连同纯水制备过程产生的浓水和锅炉定排水直接通过总排放口（DW001）外接市政污水管网。
厂区污水总排口（DW001）执行安徽省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）表1中的间接排放标准以及污水处理厂接管要求。
3.规范建设废气收集措施，严格控制无组织排放。阳极氧化废气经槽边侧吸罩收集后，引入1套“三级碱液喷淋塔”处理通过排气筒DA001排放。天然气采取“低氮燃烧”措施。电泳、电泳烘干废气采用“二级活性炭吸附装置”处理后通过排气筒（DA002）排放，喷漆废气经负压收集后采用“水旋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理，通过排气筒（DA003）排放。喷粉废气采取密闭收集，设置3套“旋风+布袋”回收系统，处理后的废气通过排气筒DA004排放。喷粉废气收集后引入1套“二级活性炭吸附装置”处理，通过排气筒DA005排放。喷胶和固化废气采取密闭收集，采用“多层干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后通过排气筒DA006排放。注塑废气采用集气罩收集，采用“二级活性炭吸附装置”处理后通过排气筒DA007排放。锅炉废气经1套“耐高温布袋除尘器”处理后通过排气筒DA008排放。污水处理站恶臭气体经负压收集后采用“UV光解+活性炭吸附”除臭后通过排气筒（DA009）排放。
阳极氧化废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5限值要求；喷粉废气（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；注塑、喷漆、喷胶及固化等工序产生的有机废气（非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯）执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024），项目烘道采用天然气加热空气进行直接烘干，废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关要求；项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值，其中氮氧化物执行50mg/m3。
项目厂界废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，氨、硫化氢、臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有关限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准  第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4厂区内VOCs无组织排放限值要求。
4.强化减震降噪措施。合理布局、优先选用低噪声的设备，同时根据设备产生的噪声特性及操作特点，对设备采取加装基础减震、安装消声器、采用柔性连接，以及厂房墙体隔声、加强设备维护确保设备处于良好的运转状态等降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区排放标准。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废包装桶、沾染切削液的金属碎屑、漆渣、废滤材、废活性炭、槽渣、倒槽废液、废矿物油、胶渣、污泥、反渗透过滤耗材、结晶盐、浓缩母液等危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危废库，定期交有危废资质单位进行安全处置；一般工业固废集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。设置应急事故池，保证事故状态下，雨、污水可自流至应急事故池，杜绝事故性废水排入外环境。
7.按照分区防渗原则，对电泳磷化生产线、化学品库、危险废物暂存间、污水处理站和事故池等区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层，除重点防渗区外的生产车间其他区域进行一般防渗处理，其他区域简单防渗。
三、项目污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设运营过程中须严格落实排污许可要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告并按期上传。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。  
六、你公司应按照环境管理要求，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
七、金寨县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2026年9月8日  
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽金寨经济开发区管委会,金寨县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2026年09月08日印发
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