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六安市生态环境局关于六安市盛轩纸业有限公司

包装用纸和民俗用纸生产项目生态环境影响

报告书的批复
六安市盛轩纸业有限公司：
你公司《包装用纸和民俗用纸生产项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于六安市叶集区平岗街道和谐路以南、云杉路以东、永和路以北六安市耀东华装饰材料科技有限公司生产车间内，租用厂房10000平方米，在车间内建设废纸造纸区和废纸制浆（化浆）区、布置一体化造纸设备10台、废纸制浆（化浆）设备5台并配套切纸、包装等设备。通过外购废纸（白边纸）及干纸浆（满足《再生纸浆》（GB/T 43393-2023）中表1白色再生纸浆技术指标要求）作为原料，建成后年产10万吨包装用纸和民俗用纸。项目总投资5000万元，其中环保投资总额为500万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.规范建设生产废水收集管道。生产废水采用“多盘白水回收系统+自建污水处理站”处理后回用于生产不外排，你公司不得建设生产废水排放口。生活污水应单独收集，经化粪池预处理后接入叶集污水处理厂。
2.规范建设废气收集设施。优先使用集中供热作为热源，天然气作为补充热源。烘缸安装低氮燃烧装置，天然气燃烧废气经过密闭并进行负压收集通过15米高排气筒（DA001）排放，每个烘缸尾气收集管道内须安装防止废气逆流阀；污水处理站恶臭气体经负压收集后采用生物除臭处理后通过15米高排气筒（DA002）排放。在产臭单元喷洒除臭剂，及时清运污水处理污泥，严格控制废气无组织排放。本项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关标准。
3.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废润滑油、废液压油、废包装桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；运营期生产线产生的损纸、裁切产生的边角料集中收集、存放，回用于生产，分拣产生的杂质（废木料、铁钉等）、除砂、筛选产的废料（骨节、塑料片废铁等）、废包装袋、污水处理站污泥集中分类收集、存放，定期按要求处置。
5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报备。规范建设事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。
6.按照分区防渗原则，对污水处理设施、制浆（化浆）生产线、事故池、辅料库、危废暂存间等区域进行重点防渗处理；设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。
三、本项目重点污染物年排放总量核定为：颗粒物0.257吨/年、二氧化硫0.18吨/年、氮氧化物0.842吨/年。主要排放口重点污染物获得排污权后，方可申领排污许可证。
四、该项目污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
五、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
七、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局
2026年9月10日
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管委会、叶集区生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2026年09月10日印发
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