
六环评〔2026〕76号
六安市生态环境局关于安徽省田乐纺织科技产业园发展有限公司田乐纺织科技产业园一期工程扩建
项目生态环境影响报告表的批复

安徽省田乐纺织科技产业园发展有限公司：
你公司《田乐纺织科技产业园一期工程扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。本项目位于六安市金安经济开发区（城北片区）237国道与丰乐大道交叉口西北侧，规划在原有项目厂房内实施改扩建，不新增用地。本次改扩建对现有污水处理站增设铁盐混凝沉淀处理工艺；拟新增加弹机10 台、喷水织机1250台、络丝机5台、倒筒机2台、络筒机10台，配套建设2台天然气锅炉。项目建成后可形成年产涤纶纺织面料3.70亿米、锦纶弹力面料0.59亿米的生产能力。项目总投资4800万元，其中环保投资105万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、声、地表水水等环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。生产废水经自建污水处理站（处理工艺：格栅+隔油+ 中和调节+混凝沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化+二级沉淀）处理，尾水满足企业回用要求并符合《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T 01107-2011）标准，废水回用率不低于82%，其余部分接入市政污水管排入金安区城北乡污水处理厂进一步处理。生活污水经预处理后接入市政污水管网。外排废水执行《纺织工业水污染物排放标准》（GB 4287-2026）间接排放限值及金安区城北乡污水处理厂接管要求。
2.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。1#、2#上浆废气采用集气管道收集，烘干废气采用“集气罩+软帘”方式收集，两类废气一并引入1套“喷淋塔+静电除油”装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；3#上浆废气采用集气管道收集，烘干废气采用“集气罩+软帘”方式收集，两类废气一并引入1套“喷淋塔+静电除油”装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；加弹废气采用集气管道收集，经1套“喷淋塔+静电除油”装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA003）排放；天然气燃烧废气采用低氮燃烧技术控制，废气通过1根15m高排气筒（DA004）排放；自建污水处理站产生的恶臭废气采取加盖密闭收集，经活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA005）排放。
项目运营期非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表 1 排放限值；恶臭污染物NH₃、H₂S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值。厂区内非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4排放限值。
3.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的在线监测设备废液、污水处理站物化污泥、废润滑油、废油桶、废油、格栅渣、废活性炭等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行安全处置；废纱线、废坯布和净水站污泥等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
4.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对危废暂存间、污泥脱水区、加弹区、整浆并区、辅料库、污水处理站等做重点防渗处理，对一般生产区域、一般固废暂存场所采取一般防渗，对办公区域进行简单防渗。
5.强化环境风险防范措施。规范建设污水处理站集水池满足项目事故应急排放需求，其容积不小于600立方米，保障事故废水有效截留、严禁外排；编制突发环境事件应急预案并备案、演练。
三、该项目建成后主要排放口重点污染物排放总量分别为：二氧化硫0.06t/a，氮氧化物0.455t/a，烟（粉）尘0.156t/a，VOCs5.51t/a。，化学需氧量42.84t/a（接管排放量265.45t/a），氨氮4.22t/a（接管排放量4.22t/a）。其中新增污染物总量二氧化硫0.06t/a，氮氧化物0.455t/a，化学需氧量15.08t/a，氨氮1.44t/a，烟（粉）尘0.156t/a，VOCs4.37t/a。
四、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前重新申请排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
七、金安区生态环境分局负责该项目的环境监管。
六安市生态环境局
2026年9月24日
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，金安区生态环境分局，安徽六安金安经济开发区管委会，环评单位，设计单位。
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