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六安市生态环境局关于安徽精涂新材料有限公司
水性涂料建设项目生态环境影响报告表的批复
安徽精涂新材料有限公司:
你公司《水性涂料建设项目生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于安徽金寨经济开发区笔架山路宏浩再生聚酯高性能改性材料产业园D2、D3栋厂房，总占地面积7900平方米，拟购置封闭式搅拌罐、卧式磨砂机、自动灌装设备等主要生产设备，配套建设环保设施，布设2条水性乳液生产线和2条水性色浆生产线，项目建成后形成年产12200吨水性乳液和2800吨水性色浆的生产能力。总投资10000万元，其中环保投资70万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经预处理后，接入市政污水管网排入金寨金叶水务有限公司开发区污水厂进一步处理。你公司不得建设工艺废水排放口。
2.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。项目运营期乳液生产废气经“集气罩+软帘”密闭收集，采用1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；色浆生产废气经“集气罩+软帘”密闭收集，采用1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。
项目运营期，有组织非甲烷总烃、厂区内无组织非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB 34/ 4812.1-2024）相应限值；有组织颗粒物、厂界无组织颗粒物、厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）相应限值；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相应限值
3.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的液态原辅料包装桶、不合格品、检测废物、滤渣、废活性炭、喷淋废液、废干燥棉、废机油、废过滤袋、废机油桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行安全处置；废包装桶、纯水包装桶、粉状原料包装袋等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
4.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对危险废物贮存库、原料仓库、成品仓库等区域做重点防渗处理；对办公室、检测室、控制室、一般固废暂存场所等区域进行一般防渗处理；对厂区其余区域采取简单防渗。

5.强化环境风险防范措施。规范建设事故应急池，其容积不小于200立方米，编制环境应急预案并定期演练。

三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、金寨县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。  
六安市生态环境局  
2026年9月20日  
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，金寨县生态环境分局，安徽金寨经济开发区管委会，环评单位，设计单位。
六安市环境保护局                        2026年09月20日印发
-2-

-1-

