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六安市生态环境局关于安徽盛普环保科技有限公司
安徽省废矿物油收集转运网络建设项目
生态环境影响报告表的批复
安徽盛普环保科技有限公司：
你公司《安徽省废矿物油收集转运网络建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。本项目位于安徽金安经济开发区丰乐大道与振兴路交叉口西南方向150米处，租赁安徽中久润滑油有限公司5号厂房1F中部面积约240平方米。拟购置储油罐、储油池等设备，项目建成后形成年收集、暂存转运30000吨废润滑油、废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物、容器、过滤吸附介质等危险废物。项目总投资500万元，其中环保投资7万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水等环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经预处理后，接入市政污水管网排入金安区城北乡污水处理厂进一步处理。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，并同时满足金安区城北乡污水处理厂接管限值要求。
2.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。废油装卸储存废气经集气罩收集采用1套二级活性炭装置处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放。项目运营期非甲烷总烃有组织排放和厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）准限值要求。
3.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废油泥、废活性炭、废弃的含油抹布及劳保用品等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行安全处置；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
4.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对仓储库房等区域做重点防渗处理；对办公室等区域进行简单防渗。

5.强化环境风险防范措施。项目依托的事故应急池应满足规范容积、防渗及收集输送要求，签订依托协议并落实运维管控措施，保障事故废水有效截留、严禁外排；编制突发环境事件应急预案并组织定期演练。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、金安区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
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