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六安市生态环境局关于安徽美特包装材料有限公司生物质造粒及塑钢打包带生产项目生态环境
影响报告表的批复
安徽美特包装材料有限公司:
你公司《生物质造粒及塑钢打包带生产项目生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于六安叶集经济开发区香樟大道以北、中至信大道以西交口，租赁六安市叶集区瑞祥木业有限公司4#、5#厂房，主要建设3条生物质颗粒生产线，4条PET塑钢打包带生产线并配套公辅设备，项目建成后可实现年产20000吨生物质颗粒和9000吨PET塑钢打包带的生产规模。项目总投资10000万元，其中环保投资100万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水等环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经预处理后，接入市政污水管网，排入叶集经济开发区污水处理厂进一步处理。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准。
2.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。生物质造粒生产线破碎粉尘、造粒粉尘废气均由集气管道收集后，经1套布袋除尘装置处理后，通过一根15米高排气筒（DA001）排放；在4条PET塑钢打包带生产线挤出机挤出头和烤箱出口上方分别设置1个集气罩，每2条生产线挤出废气、加热拉伸废气由集气罩收集后进入1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”（共2套）处理，合并经1根15米高排气筒（DA002）排放。
生物质颗粒生产线废气颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；PET塑钢打包带生产线废气非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中塑料制品工业排放限值；乙醛有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表2中排放限值；颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值。厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值；乙醛无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4排放限值。
3.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废过滤棉、废活性炭、废润滑油及空桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；不合格产品、各类废包装材料、废布袋、废滤网等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
4.按照分区防渗原则，对危险废物暂存间做重点防渗处理，对除重点防渗区外的生产区域采取一般防渗。
5.强化环境风险防范措施。规范建设事故应急池，其容积不小于145立方米，保障事故废水有效截留、严禁外排；编制突发环境事件应急预案并定期演练。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，运营后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局
2026年10月8日
抄送：市生态环境综合行政执法支队，六安市叶集区生态环境分局，安徽六安叶集经济开发区管委会，环评单位，设计单位。
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