六环评〔2026〕82号

六安市生态环境局关于安徽省永盛电子材料有限

公司年产2000吨电子绝缘材料项目

生态环境影响报告书的批复
安徽省永盛电子材料有限公司：
你公司《年产2000吨电子绝缘材料项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安市金寨经济开发区梅山湖路以东人民路以北，占地面积约22亩，新建钢构主体厂房及配套环保、消防设施，布置1条木浆纸绝缘板生产线，1条玻璃纤维布绝缘板生产线，项目建成后可形成年产2000吨电子绝缘材料生产能力。项目总投资5000万元，其中环保投资470万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。生活污水、初期雨水须经预处理，尾水通过总排放口（DW001）外接市政污水管网，进入金寨县污水处理厂进一步处理，最终排入史河。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准并满足金寨县污水处理厂的接管要求。

3.规范建设废气收集措施，严格控制无组织排放。制胶废气经反应釜密闭+负压收集后，与危废库废气和储罐呼吸废气共同引入“3#水喷淋+脱水除雾器+二级活性炭吸附”装置处理，通过18米高排气筒DA001排放。稀释、上胶、烘干等工序废气采取密闭负压收集，设置1套“1#焚烧炉+1#SCR+1#水喷淋”装置处理；热压废气经集气罩收集，冷凝液相通过废水焚烧喷枪设备喷入2#焚烧炉，与热压废气一并引入“2#焚烧炉+2#SCR+2#水喷淋”装置处理，两套焚烧炉处理后的废气通过18米高排气筒DA002排放。导热油炉燃烧天然气采取“低氮燃烧”措施，通过16米高排气筒DA003排放。
制胶工序、危废库和罐区呼吸有机废气（酚类、甲醛、非甲烷总烃）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5限值要求，甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求；稀释、上胶、烘干、热压等工序及冷凝液相焚烧废气（非甲烷总烃、甲醛）执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表1和表2规定的排放限值，酚类和甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值；导热油炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值，其中氮氧化物执行50mg/m3。
项目厂界无组织废气酚类、甲醇和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；甲醛执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表4“企业边界VOCs排放限值”标准要求；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有关限值要求。厂区内无组织废气中非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表3“厂区内VOCs无组织排放限值”标准要求。
4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，东南北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区排放标准，西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类声环境功能区排放标准。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废活性炭、水喷淋废液、不合格废胶液或超期样品、废润滑油、废包装桶、脱硝过程中产生的废催化剂、废导热油、釜底残渣等危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危废库，定期交由危废资质单位进行安全处置；一般工业固废集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施。规范建设初期雨水池、事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀控制可与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入雨污管道及外环境。厂区应设置监控设备及有毒有害气体检测报警装置。
7.按照分区防渗原则，对危险废物暂存间等区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层，制胶车间、罐区、事故水池和初期雨水池等区域进行一般防渗处理，其他区域简单防渗。

三、项目污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目运营后及时自行组织竣工环保验收并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设运营过程中须严格落实排污许可要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告并按期上传。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。  
六、你公司应按照环境管理要求，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
七、金寨县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2026年10月22日  
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽金寨经济开发区管委会，金寨县生态环境分局，环评单位、设计单位。
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