六环评〔2026〕81号

六安市生态环境局关于安徽飞米新能源科技有限公司太阳能光伏组件边框及金属结构件生产项目

生态环境影响报告书的批复
安徽飞米新能源科技有限公司：
你公司《太阳能光伏组件边框及金属结构件生产项目生态环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽舒城经济开发区杭埠工业园杭埠镇经济开发区石兰路安徽飞米新能源科技有限公司7#厂房2F，建筑面积9802.96m2，建设前处理线3条、喷涂生产线3条、印刷辅助线1条，通过前处理、喷涂、印刷等生产工艺，项目建成后可形成年产笔记本金属外壳件1200万套，光伏边框240万套的生产规模。项目总投资2000万元，其中环保投资344.5万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气、地表水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告书》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流、分质处理要求，规范建设雨污水收集设施。生产废水全部依托安徽智强精密技术有限公司污水处理设施处理达标后与经隔油池、化粪池预处理的生活污水汇合达到接管要求后通过厂区总排口进入市政污水管道最后排入杭埠镇污水处理厂进一步处理，最终排入丰乐河。
3.规范建设废气收集措施，严格控制无组织排放。天然气燃烧安装低氮燃烧器，其废气通过15米高排气筒DA003排放。补土烘干废气负压收集后采用二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒DA004排放。喷涂间须密闭处理，喷涂废气负压收集后采用“水帘柜+二级碱喷淋+干式过滤棉+1套沸石转轮吸附+RTO”装置处理后通过15米高排气筒DA005排放。打磨废气经自带负压集气管道收集后采用布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA006对外排放。印刷（含清洗）废气经负压收集后采用二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒DA007对外排放。在酸洗槽两侧使用侧边抽风，酸性废气经酸雾喷淋塔装置处理后通过15米高排气筒DA008排放。危废贮存库密闭，危废贮存废气集中收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒DA009对外排放。
天然气热风炉DA003、DA005燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）限值要求。补土打磨工段DA004、喷涂工段DA005、危废贮存库DA009排放的废气执行DB34/4812.5-2024中表1及表2排放限值要求。打磨工段DA006排放的颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准和无组织排放标准要求；印刷工段DA007排放的废气执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分印刷工业》（DB34/4812.4-2024）中表1排放限值要求。酸洗工段DA008排放的硫酸雾废气有组织排放参照执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 中排放限值要求，硫酸雾厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准要求。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行DB34/4812.5-2024中表3排放限值要求。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准限值要求。
4.强化减震降噪措施。合理布局、优先选用低噪声的设备，同时根据设备产生的噪声特性及操作特点，对设备采取加装基础减震、安装消声器、采用柔性连接，以及厂房墙体隔声、加强设备维护确保设备处于良好的运转状态等降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区排放标准。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废包装桶、槽渣、喷涂设备清洗废有机溶剂（含漆渣）、含油墨清洗废液的抹布、片碱包装材料、废活性炭、废含油抹布手套、废润滑油、废矿物油桶、更换的沸石吸附材料、过滤棉、等危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危废库，定期交有危废资质单位进行安全处置；一般工业固废集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。项目事故废水水依托安徽智强精密技术有限公司设置的事故应急池，保证事故状态下，雨、污水可自流至应急事故池，杜绝事故性废水排入外环境。
7.按照分区防渗原则，对生产车间（包含原辅料区、危废贮存库）、污水收集管线区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层，除重点防渗区外的生产车间其他区域进行一般防渗处理，其他区域简单防渗。
三、项目污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目运营后及时自行组织竣工环保验收并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设运营过程中须严格落实排污许可要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告并按期上传。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。  
六、你公司应按照环境管理要求，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
七、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
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