六环评〔2026〕80号
六安市生态环境局关于安徽致友新材料有限公司AI服务器专用纳米切削新材料微钻硬质

项目生态环境影响报告书的批复

安徽致友新材料有限公司：

你公司《AI服务器专用纳米切削新材料微钻硬质项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于六安金安经济开发区新安大道与汉王路交口西北角，租赁六安煜晟电子科技有限公司4#厂房与5#厂房一层部分车间，总建筑面积6592.5平方米。4#厂房拟布设3条硬质合金棒料生产线，5#厂房拟布设1条硬质合金棒料生产线，配备球磨机、干燥机、挤压成型机、模压成型机、混合机、真空脱蜡烧结一体炉等生产设备。项目建成后可形成年产1300吨AI服务器专用纳米切削新材料微钻硬质棒材的生产规模。项目总投资13000万元，其中环保投资总额为270万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1. 按照雨污分流、分质处理原则，规范建设雨污水收集系统。项目保洁废水、初期雨水、设备清洗废水，经厂区自建污水处理站采用“调节隔油+混凝沉淀+砂滤+碳滤”工艺处理后（钴排放车间单独设置排放口），与生活污水、循环冷却废水一并接入东部新城污水处理厂进一步处理。钴车间排放口污染物排放执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467—2010）表2排放限值；其余废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及东部新城污水处理厂接管要求。你公司须规范建设钴车间排放口。

2. 配套建设规范化废气收集设施，严控废气无组织排放。4#厂房粉料计量配料废气，经配料间密闭收集，引入1套袋式除尘器处理后并入 DA001排气筒；球磨工段废气、清洗废气密闭收集后先经袋式除尘器预处理，喷雾干燥、乙醇废气、浆料搅拌废气、正己烷防爆柜废气、装桶废气、投料废气采用密闭（局部采用集气罩）收集，其中正己烷通过冷凝机组回收预处理，上述废气汇总后引入1套二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。4#厂房脱蜡、烧结废气经密闭收集，采用精密过滤+TO燃烧处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。

5#厂房粉料计量配料废气，经配料间密闭收集，引入1套袋式除尘器处理后并入 DA002排气筒；球磨工段废气、清洗废气密闭收集后先经袋式除尘器预处理，喷雾干燥、乙醇废气、浆料搅拌废气、正己烷防爆柜废气、装桶废气、投料废气采用密闭（局部采用集气罩）收集，其中正己烷通过冷凝机组回收预处理，上述废气汇总后引入1套二级活性炭吸附装置处理后，通过20m高排气筒（DA002）排放。5#厂房脱蜡、烧结废气经密闭收集，采用精密过滤+TO燃烧处理后通过20m高排气筒（DA004）排放。

本项目计量配料、球磨投料工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2炭黑尘二级排放限值；烧结工序颗粒物执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2020〕2号）规定浓度限值；TO燃烧装置产生的氮氧化物执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表3中VOCs燃烧装置大气污染物排放限值；非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 1 部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）表1排放限值。

3.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放标准。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废乙醇、污水处理站污泥、废活性炭、废滤材、废液压油、废润滑油等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；运营期生产线产生的除尘灰、清洗水储罐湿粉料、脱蜡收集蜡等分类收集后回用于生产；固态原辅料包装物、不合格品、废石墨盘皿、废分子筛等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。

5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报备。规范建设事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。

6.按照分区防渗原则，对危废库、机油库、乙醇储罐区、正己烷防爆柜区、清洗水储罐区、污水处理站、事故应急池等区域进行重点防渗处理；设置等效防渗结构层，除重点防渗区外的生产车间其他区域进行一般防渗处理，其他区域简单防渗。

三、该项目污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。

五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。

六、金安区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。

六安市生态环境局

2026年10月16日
抄送：市生态环境综合行政执法支队，金安区生态环境分局，安徽六安金安经济开发区管委会，设计单位，环评单位。
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