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六安市生态环境局关于六安市叶集区瑞驰木业有限公司瑞驰木业年产5000吨生物质颗粒项目

生态环境影响报告表的批复

六安市叶集区瑞驰木业有限公司：
你公司《瑞驰木业年产5000吨生物质颗粒项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。本项目位于六安市叶集区姚李镇工业园区，租赁六安市叶集区庆源铝业科技有限公司现有生产厂房。项目拟建设1条生物质颗粒生产线，设置破碎机、筛分机、制粒机等生产设备，项目建成后可实现年产5000吨生物质颗粒。项目总投资10000万元，其中环保投资100万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地下水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经预处理后，接入市政污水管网，排入姚李工业园区污水处理厂进一步处理。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及姚李工业园区污水处理厂接管标准。       

2.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。项目破碎、筛分、制粒粉尘由集气罩收集，经布袋除尘装置处理后，通过一根15米高排气筒（DA001）排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。

3.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废润滑油、废油桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；收集粉尘和不合格品集中收集后回用于生产；筛下物、废布袋等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
4.强化噪声污染防治。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备平面布局，并采取有效减振、隔声措施，定期对设备进行维护保养，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。
5.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对危废暂存间做重点防渗处理，对一般生产区域、一般固废暂存场所等采取一般防渗。

三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，运营后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
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