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六安市生态环境局关于六安鑫煜洋新能源有限责任公司鑫煜洋纺织项目生态环境影响报告表的批复
六安鑫煜洋新能源有限责任公司:
你公司《鑫煜洋纺织项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。本项目位于叶集区绿色板材产业园大别山路以北、红杉路以东，租赁叶集区铭洋木业有限公司生产厂区，租赁面积8938.5平方米，主要建设2栋标准化厂房、门卫室、厂内道路、给排水等设施，拟布设喷水织机、加弹机、打卷机、整经机、烘干机等生产设备，项目建成后可实现年产2240万米化纤织布的生产能力。项目总投资1500万元，其中环保投资52.1万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水、声等环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经预处理后接入市政污水管网，进入叶集区污水处理厂进一步处理；织造废水由专用管网收集，进入安徽松轩智能环保科技有限公司废水集中污水处理厂处理，等量尾水经专用管道会用于本企业制造工艺。你公司废水不得混入生活污水管道或排入外环境，不得私自建设生产废水排放口。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及叶集区污水处理厂接管要求。
3.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。加弹废气采用集气罩收集，经1套“静电除油器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
项目加弹工序有组织废气非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准排放限值。厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废过滤棉、废活性炭、加弹油剂空桶、静电除油器废油、废润滑油及空桶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置；废丝、不合格产品、各类废包装材料等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
5.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对危险废物暂存间、喷水织造废水收集沟和收集池等区域做重点防渗处理，对除重点防渗区外的生产区域采取一般防渗。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前重新申请排污许可证，运营后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  

2026年11月2日  
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