关于金安区孙岗镇200MW渔光互补光伏发电项目生态环境影响报告表的批复
六安晟阳新能源有限公司：
你公司报来的《金安区孙岗镇200MW渔光互补光伏发电项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、总体意见及项目内容
原则同意《报告表》提出的环保措施和结论，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护措施等进行建设。项目建设规模具体如下：

规划装机交流侧总容量为200MW，装设381080块N型单晶双面630Wp光伏组件，光伏阵列分成141个光伏子发电单元，共设602台330kW组串式逆变器。每个光伏子发电单元布置1台油浸自冷型箱变，共141台箱变。光伏场区汇集成8条35kV集电线路接至220kV升压站。

项目光伏阵列分成141个光伏子发电单元，每条35kV集电线路由15~18台箱变并联构成，共8条集电线路。35kV架空线路总长度为116.61km，其中单回路架空线路长约86.27km，双回路架空线路长约30.34km。架空线路共新建角钢塔399基。

新建一座220kV升压站，升压站设计1台200MVA主变和1台180MVA主变，均采用户外布置，均为三相双绕组有载调压油浸风冷型变压器，GIS采用户外布置。

二、项目建设及运行应重点做好的工作

（一）严格按照《报告表》提出的污染防治措施，严格落实施工期各项污染治理措施。落实施工期各项生态保护和水土流失等污染防治措施，做好施工后的迹地恢复等工作。
（二）施工废水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排；光伏区和集电线路施工人员生活污水采用移动厕所收集，不外排；升压站区施工人员生活污水采用临时化粪池收集后用于周边农田施肥，不外排。运营期升压站建设1座一体化污水处理设施，生活污水经“化粪池+隔油池+一体化污水处理设备”处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中“城市绿化、道路清扫”标准回用于站区绿化和洒水，不外排。

（三）加强施工管理，合理安排施工时间、场地布局、运输路线，禁止夜间施工；优先采用低噪设备、工艺，避免多台设备同时施工，控制车辆运输车速和鸣笛。施工前在部分受施工噪声影响较大的敏感点处设置临时声屏障，需满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期光伏区、升压站区域采用低噪声设备，加强设备维护保养，降低噪声源强。升压站厂界和光伏区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，环境敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

（四）按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。运行期定期对事故油池进行安全检查，确保无渗漏，无溢流。项目每个光伏子发电单元布置1台箱变，废箱变压器油委托有资质单位进行更换，并由有资质单位一并收集、处置，不在危废暂存间暂存。加强危废暂存间、污水处理装置等场所管理，落实源头预防、分区防渗措施，避免区域地下水和土壤环境受到污染。

（五）项目集电线路部分塔基占用永久基本农田，应当在不妨碍机械化耕作的前提下，尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设。铺设方案应当对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响进行论证，并报六安市金安区自然资源和规划局备案。

（六）施工单位在工程施工前，主动向金安区生态环境分局进行申报，金安区生态环境分局负责本项目的监督管理，你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至金安区生态环境分局。
（七）项目竣工后，建设单位必须按相关规定完成项目竣工“三同时”环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行，并接受生态环境部门的日常监督管理。
（八）本批复自下达之日起五年内建设有效。工程在初步设计及施工阶段有调整时，应重新确认项目周围环境保护目标，并向市生态环境局上报变更文件和材料。工程内容调整幅度较大或路径两侧环境保护目标变化较大时，应向市生态环境局提出申请，市生态环境局将根据变更情况及相关要求，决定项目是否需要重新环境影响评价。
六安市生态环境局
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