六环评〔2026〕88号
六安市生态环境局关于安徽鲲腾新能源有限公司
聚合物锂离子电池生产制造项目生态

环境影响报告表的批复
安徽鲲腾新能源有限公司:
你公司《聚合物锂离子电池生产制造项目生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于六安市经济开发区融长入圈绿色合作园，项目一期租赁园区厂房建筑面积约6万平方米，拟建设聚合物锂电池自动化生产线2条、研发实验线1条。项目建成投产后可形成2GWh聚合物锂离子电池生产能力。项目总投资43000万元，其中环保投资261万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水、声等环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。生活污水经预处理与冷却排污水、纯水制备浓水一并接入市政污水管网，排入六安经济开发区东城污水处理厂进一步处理。废水排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放标准及东城污水处理厂接管要求限值。
2.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。5#厂房涂布烘干废气经“三级喷淋回收+活性炭吸附”装置处理后，通过27m高排气筒排放（DA001）；注液废气与二封废气经“二级活性炭吸附”装置处理后，通过27m高排气筒排放（DA004）。6#厂房涂布烘干废气经“三级喷淋回收+活性炭吸附”装置处理后，通过27m高排气筒排放（DA002）；注液废气与二封废气经“二级活性炭吸附”装置处理后，通过27m高排气筒排放（DA005）。实验室涂布烘干废气经“三级喷淋回收”处理后与注液废气、二封废气一并进入“二级活性炭吸附”装置处理后，通过27m高排气筒排放（DA003）。投料设备封闭，投料粉尘经滤筒除尘器处理后于车间内无组织排放；喷码废气于车间内无组织排放。
项目运营期废气有组织排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中排放限值；厂界非甲烷总烃、颗粒物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6中排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A1中标准限值。
3.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的电解液空桶、废活性炭、正负极废浆料等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置；边角料、废包装材料、不合格品等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；纯水制备产生的离子交换树脂经厂家更换后带走，不在厂区暂存；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
4.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对电解液暂存区、NMP暂存区、SBR暂存区、危废暂存间进行重点防渗，原辅料区、成品区、办公区及其他区域均进行一般防渗。
5.强化环境风险防范措施。规范建设事故应急池满足项目事故应急排放需求，其容积不小于450立方米，保障事故废水有效截留、严禁外排；编制突发环境事件应急预案并定期演练。
三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前重新申请排污许可证，运营后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、市生态环境综合行政执法支队、市开发区生态环境分局负责该项目的环境监管。
六安市生态环境局  
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抄送：市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区生态环境分局，六安经济技术开发区管委会，环评单位，设计单位。
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