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六安市生态环境局关于六安钰城泰化工科技有限责任公司碳纤维复合材料专用涂料和环氧树脂项目
环境影响报告表的批复
六安钰城泰化工科技有限责任公司:
你公司《碳纤维复合材料专用涂料和环氧树脂项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于安徽省六安叶集化工园区纬四路与经七路交口西南角，总占地面积33200平方米，项目建成后可形成年产2.5万吨碳纤维复合材料专用涂料和6000吨环氧树脂的生产能力。总投资50000万元，其中环保投资300万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、地下水等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经化粪池预处理后与循环冷却水合并排入市政管网，初期雨水经自建污水处理设施（处理工艺为“沉淀+一体化污水处理设施”，设计处理能力为72t/d）处理后，接入市政污水管网，进入六安叶集化工园区污水处理厂进一步处理。项目废水排放执行《油墨工业水污染物排放标准》（GB 25463-2010）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，并同时满足六安叶集化工园区污水处理厂接管限值要求。
3.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。投料工序废气经集气罩收集后，采用“袋式除尘器”处理后分别通过3根15m高排气筒排放；研磨、包装和搅拌工序废气经密闭负压收集后，采用“二级活性炭纤维吸附装置”处理后分别通过3根15m高排气筒排放；检验工序废气经通风橱收集后，经“二级活性炭纤维吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放；危废库废气和罐区呼吸废气经密闭收集后，经“二级活性炭吸附装置”处理后分别通过2根15m高排气筒排放。
投料工序有组织废气颗粒物执行涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值要求。
研磨、包装和搅拌工序有组织废气中，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯和异氰酸酯类执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）中表1和表2排放限值要求。
项目厂界无组织废气中，颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织排放废气中的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值。
4.强化减震降噪措施。优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放限值。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废机油、废机油桶、废活性炭、废包装材料、滤渣、检验废液、废检验产品等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行安全处置；废分子筛、废导热油等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对罐区、甲类车间一、甲类车间三、甲类车间三、甲类仓库一、甲类仓库二、丙类仓库一、试验楼、初期雨水池、事故应急池、污水处理设施等区域做重点防渗处理；对公用工程车间等区域进行一般防渗处理；对厂区其余区域采取简单防渗。
三、项目污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设运营过程中须严格落实排污许可要求，定期开展自行监测，建立并保存环境管理台账，按时上传执行报告。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、你公司应按照环境管理要求，配备专职环保人员，加强污染防治措施的运行维护，确保各项污染物稳定达标排放。
七、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
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抄送：市生态环境综合行政执法支队，叶集区生态环境分局，安徽六安叶集经济技术开发区管委会，环评单位，设计单位。
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