
六环评〔2026〕61号

六安市生态环境局关于霍邱县泽钜农业开发有限公司长集现代农业产业园鹅产品精深加工厂年屠宰
加工白鹅600万只项目环境影响报告表的批复
霍邱县泽钜农业开发有限公司:
你公司《长集现代农业产业园鹅产品精深加工厂年屠宰加工白鹅600万只项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽省六安市霍邱县长集现代农业产业园，霍邱县泽钜农业开发有限公司厂区内西侧新建2#屠宰车间，新建两层7081平方米钢构厂房，建设1条白鹅屠宰生产线，厂房内配套建设速冻库、冷藏库；年屠宰加工白鹅600万只，本次改扩建完成后全厂可达到年屠宰家禽1800万只的生产规模。项目总投资3118万元，其中环保投资50万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边地表水、大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。生活污水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网；锅炉排污水及纯水制备浓水直接排入市政污水管网；屠宰废水通过厂区自建污水处理站处理达标后接入市政污水管网，排入霍邱县长集镇污水处理厂进一步处理，厂区自建污水处理站处理规模为1100m3/d，处理工艺采用“预处理（隔油池+机械格栅）+调节池+水解酸化+A2/O生化池+二沉+消毒”工艺。生产废水排放执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准，并同时满足霍邱县长集镇污水处理厂接管限值要求。规范建设废水总排放口，并安装流量、pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷自动监测设施。
3.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。栅渣暂存间恶臭、1#屠宰车间待宰区恶臭废气采用集气罩收集，与密封收集的污水处理站恶臭废气合并进入一套“UV光解+二级活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒排放；2#屠宰车间（待宰区、宰杀沥血间、浸烫脱毛间）恶臭废气与经集气罩收集的融蜡废气合并进入一套“UV光解+二级活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒排放；2#车间燃气锅炉（采用低氮燃烧）废气通过1根8m高排气筒排放。
恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），锅炉排放废气SO2、NOX和烟尘排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3规定的大气污染物特别排放限值及《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2020〕2号）相关要求，厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。
4.强化减震降噪措施。优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放限值。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废活性炭、废UV灯管、废试剂等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交由资质单位进行安全处置；家禽毛、下脚料经速冻库暂存后外售处置；禽类粪便、栅渣、浮油渣日产日清后外售综合利用；废水处理站污泥清理当日经运输车辆密闭运输，不在厂区暂存，出售给有资质单位进行安全处置；病死禽交由有资质单位进行无害化处理；生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一处理。
三、该项目建成后主要污染物排放总量分别为：化学需氧量7.71吨/年（接管排放量32.064吨/年），氨氮0.771吨/年（接管排放量5.439吨/年），新增的污染物排放量需通过排污权交易获得。
四、项目污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
五、建设运营过程中须严格落实排污许可要求，按照《报告表》及排污许可证规定的监测频次和指标，定期开展废水、废气、噪声等自行监测，建立环境管理台账，编制排污许可执行报告并按时上传。
六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
七、你公司应按照环境管理要求，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行及各项污染物达标排放。
八、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2026年8月5日  
抄送：市生态环境综合行政执法支队，霍邱县长集镇人民政府，霍邱县生态环境分局，环评单位，设计单位。
六安市生态环境局                        2026年08月05日印发
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