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六安市生态环境局关于安徽星星羽绒科技有限公司羽毛（绒）加工改扩建项目生态环境影响
报告表的批复
安徽星星羽绒科技有限公司：
你公司《羽毛（绒）加工改扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。本项目位于安徽省六安经济技术开发区皋城东路，企业现有2条羽毛（绒）清洗生产线（含2条水洗线、2条分毛线），羽毛（绒）水洗加工能力为100t/a。本次拟在G车间内实施扩建，新增3条水洗羽毛（绒）生产线，全厂羽毛（绒）水洗加工产能提升至5000t/a；同步对厂区现有的自建污水处理站进行扩建改造，污水处理站处理规模由1500t/d提升至2500t/d。项目扩建完成后，可实现全厂年加工水洗羽毛（绒）5000吨的生产能力。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、地下水等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻施工对生态环境的不利影响。
2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经预处理后，接入市政污水管网排入六安市城北污水处理厂进一步处理；生产废水经自建污水处理站“格栅+调节+气浮+水解酸化+生物接触氧化+混凝沉淀”工艺处理后，60%回用于生产，每日排水量不能突破基准排水量（60m3/t产品）。剩余尾水接入城市污水管道。项目外排废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，并同时满足城北污水处理厂接管限值要求。
3.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。水洗、脱水及原料存储过程产生的恶臭气体，通过保持车间封闭、定期喷洒除臭剂等措施减少无组织排放；分毛、拼堆、烘干、冷却工序产生的羽绒短纤粉尘，经设备自带袋式收尘装置处理后无组织排放；烘干、冷却过程产生的恶臭气体经集气管道收集后，通过1套生物除臭塔装置处理后无组织排放。天然气燃烧废气通过1根8m高排气筒（DA001）排放；污水处理站产臭单元加盖封闭并进行负压抽气，收集的废气经1套生物除臭塔装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。
厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值；燃气锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）有关规定，其中氮氧化物排放浓度≤50mg/m³；项目产生的氨气、硫化氢及臭气浓度，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，有组织排放执行该标准表2对应限值要求。
4.强化减震降噪措施。优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放限值。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废试剂、废试剂瓶等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行安全处置；毛梗毛片、不合格羽毛（绒）、废包装材料、污泥等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对危险废物贮存库、污水处理站等做重点防渗处理，对一般生产区域、一般固废暂存场所采取一般防渗，对办公区域进行简单防渗。
三、该项目建成后主要污染物排放总量分别为：化学需氧量14.323t/a（接管排放量143.231t/a），氨氮1.289t/a（接管排放量12.891t/a），其中新增污染物总量化学需氧量10.823吨/年、氨氮0.974吨/年。依据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法》，本项目新增化学需氧量、氨氮排污权指标须通过排污权交易有偿取得。
四、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前重新申请排污许可证，及时组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
五、你公司应加强环境管理，严格执行排污许可证制度，定期自行监测，编制执行报告并及时上传。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
七、市生态环境保护综合行政执法支队、市开发区生态环境分局负责该项目的环境监管。
六安市生态环境局
2026年9月4日


抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区生态环境分局，六安经济技术开发区管委会，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2026年09月04日印发
-2-

-1-

