六环评〔2026〕87号

六安市生态环境局关于安徽展洪产业园运营管理服务有限公司叶集智慧纺织产业园年产5亿米化纤

布料项目生态环境影响报告表的批复
安徽展洪产业园运营管理服务有限公司:
你公司《叶集智慧纺织产业园年产5亿米化纤布料项目生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于安徽省六安市叶集区平岗街道绿色板材产业园以东、永和路以南，项目用地面积226845.78平方米，主要建设24栋标准化厂房、办公楼、门卫室及厂内道路、给排水等设施，拟布设喷水织机、加弹机、打卷机、整经机、烘干机、清洗机、涂层定型一体机等生产设备，项目建成后可实现年产49500万米涤纶布，500万米涂层布的生产能力（其中安徽洪帅纺织科技有限公司年产8000万米涤纶布、安徽洪畅纺织科技有限公司年产8000万米涤纶布、安徽佳唯纺织科技有限公司年产7000万米涤纶布、安徽环化纺织科技有限公司年产7000万米涤纶布、安徽斌卓纺织科技有限公司年产10000万米涤纶布、安徽润亿佳纺织科技有限公司年产9500万米涤纶布，500万米涂层布）。项目总投资25000万元，其中环保投资1165万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地下水、声等环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。

2.按照雨污分流要求，规范建设雨污水收集设施。项目生活污水经预处理后，接入市政污水管网，进入叶集区污水处理厂进一步处理。安徽洪帅纺织科技有限公司、安徽洪畅纺织科技有限公司产生的生产废水经园区污水管网进入安徽洪帅纺织科技有限公司污水处理厂集中处理，尾水经专用管道回用于本企业制造工艺；安徽佳唯纺织科技有限公司、安徽环化纺织科技有限公司、安徽斌卓纺织科技有限公司、安徽润亿佳纺织科技有限公司产生的生产废水经园区污水管网进入叶集智慧纺织产业园污水处理厂集中处理，尾水经专用管道回用于本企业制造工艺。

你公司废水不得混入生活污水管道或排入外环境，不得私自建设生产废水排放口。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及叶集区污水处理厂接管要求。

3.强化废气收集措施，最大程度减少无组织排放。安徽洪帅纺织科技有限公司、安徽洪畅纺织科技有限公司、安徽佳唯纺织科技有限公司、安徽环化纺织科技有限公司、安徽斌卓纺织科技有限公司、安徽润亿佳纺织科技有限公司六家企业产生的整浆并废气、油剂挥发废气、加弹废气采用集气罩收集，分别设置1套“喷淋塔+静电除油+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后，分别通过15m高排气筒（DA001~DA006）排放；安徽润亿佳纺织科技有限公司产生的涂布废气、烘干油烟采用集气罩收集，设置1套“喷淋塔+静电除油+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA007）排放。

项目整浆并、加弹、油剂挥发、涂布、烘干工序有组织废气非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值。项目厂界无组织废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的废润滑油、废油桶、废活性炭、废气治理收集的废油、油剂残渣等危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关规定，分类、分区收集后规范暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置；废丝、不合格产品、各类废包装材料等一般工业固体废物集中收集后定期外售综合利用，浆料空桶、涂层剂空桶由厂家回收；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。

5.按照《报告表》防渗级别，严格落实防渗措施。对危废暂存间、辅料库等区域做重点防渗处理，对除重点防渗区外的生产区域采取一般防渗。

6.强化环境风险防范措施。规范建设污水处理站集水池满足项目事故应急排放需求，其容积不小于4000立方米，保障事故废水有效截留、严禁外排；编制突发环境事件应急预案并备案、定期演练。

三、工程的污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在发生实际排污行为前重新申请排污许可证，运营后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、你公司应加强园区内企业环境，对委托处置废水承担相应责任。设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保污水处理设施尾水不外排及各项污染物稳定达到回用要求。

五、该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  

2026年11月4日  
抄送：市生态环境综合行政执法支队，六安市叶集区生态环境分局，安徽六安叶集经济开发区管委会，环评单位，设计单位。
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